Dirección IP pública: 186.22.225.12

Dirección IP privada: 192.168.0.91

Mascara de subred: 255.255.255.0

Dirección MAC: 96:5A:FC:05:DA:A5

Las IP públicas y privadas, ¿de qué clase son?

Pueden ser de clase A, clase B, o clase C. Adicionalmente las públicas pueden ser de clase D y clase E y su uso es reservado para ensayos e investigación.

¿Qué información puedo obtener de la dirección MAC?

Los primeros tres octetos de la dirección MAC proporcionan el identificador del fabricante y los últimos tres la identificación del producto.

<https://macvendors.com/>

Entrar y verificar marca de placa de red